Vocal



 **Ürün Tanımı**
Ön ve arka yüzeyi camtülü kaplı yüksek yoğunluktaki levhanın görünür yüzeyi, değişik renk seçenekleri mevcut olan darbeye dayanıklı kumaş ile kaplanmaktadır. Görünür taşıyıcı profiller ile montajı yapılan Vocal’ın kenarları açıktır

**Ana Malzeme**
95 kg/m3 yoğunlukta akustik camyünü levha

**Ebatlar**
600×600 mm, 600×1200 mm, 600×1800 mm, 600×2400 mm, 600×2700 mm, 600×3000 mm, 1200×1200 mm, 1200×1800 mm, 1200×2400 mm, 1200×2700 mm, 1200x3000mm

**Kalınlık**
20 – 40 mm

**Kenar Detayı**
Düz ve açık

**Akustik**
NRC değeri 0.95-1.00 aralığındadır.

**Yangın Dayanımı**
UNE-EN 13501-1:2007 standardına göre B s2 d0 sınıfı

**Montaj Şekli**
Görünür Profil
**Akustik**
